



本环建表字〔2026〕xx号
关于《中氧朗渤（辽宁）制氧有限公司食品级二氧化碳、食品级氮气及食品级一氧化二氮产业化建设项目环境影响报告表》的批复
（征求意见稿）
中氧朗渤（辽宁）制氧有限公司：
你公司报送的《中氧朗渤（辽宁）制氧有限公司食品级二氧化碳、食品级氮气及食品级一氧化二氮产业化建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）已收悉。根据环评专家评审意见及技术评估报告结论，经我局2026年建设项目审查委员会第五次会议讨论同意，现批复如下：
[bookmark: OLE_LINK10]一、项目位于辽宁省本溪市高新技术产业开发区石桥子平台一街6号。工程总投资为2000万元，环保投资24万元，环保投资占比1.2%。项目属于新建项目，租赁辽宁泰都医用液态氧制造有限公司厂区内闲置厂房及工业场地建设食品级二氧化碳、食品级氮气及食品级一氧化二氮产业化建设项目，占地面积4550m2，主要建设内容为设置一氧化二氮充装车间1座，氮气、二氧化碳充装车间1座，配套设置30m3低温一氧化二氮储罐、30m3低温氮气储罐、30m3低温二氧化碳储罐各1座，通过外购液态源，采用充装工艺实现气体的储存、分装与供应，不涉及气体生产，设计生产规模为食品级一氧化二氮8000瓶/日、食品级氮气100瓶/日、食品级二氧化碳100瓶/日。
[bookmark: _GoBack]根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，该项目不属于“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”项目，符合国家产业政策。在满足应急管理部门安全条件审查意见，严格落实报告表和本批复提出的各项生态环境保护措施和环境风险防范措施后，从生态环境角度，同意环境影响报告表中所列建设项目地点、生产规模和环境保护措施进行建设。
二、项目建设应严格落实《报告表》提出的各项环境保护措施和风险防控措施，重点做好以下工作：
（一）严格落实施工期污染防治措施。施工期设置不低于2.5米的围挡，施工工地地面、车行道路进行硬化处理，临时堆放场采取围挡、遮盖等防尘措施，运输车辆在除泥、冲洗干净后驶出作业场所，散装物料、建筑垃圾和渣土应采用密闭方式清运，做好“六个百分之百”、实行“三包”后，施工期扬尘排放浓度应满足《施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642-2016）表1中城镇建成区的浓度限值要求；施工人员生活污水依托附近生活设施排放；施工期噪声通过选择低噪声施工设备、合理安排施工作业时间，夜间禁止施工后，施工场界噪声应满足《建筑施工噪声排放标准》(GB12523-2025)限值要求；施工期产生的建筑垃圾清运至指定地点集中处理，施工人员产生的生活垃圾由环卫部门集中清运。
[bookmark: OLE_LINK11]（二）严格落实大气污染防治措施。槽车向储罐转输过程采用密闭性良好的充装管线，在槽车与储罐之间增设‌气相平衡管，并在管道末端设置‌低温真空泵‌，将转输结束残留在管道和接头中的一氧化二氮抽回至缓冲罐，减少转输环节气体逸散。充装线末端设置‌低压回收管路‌，将充装结束后接头和管道内的残余一氧化二氮抽回至缓冲罐，实现循环利用。厂区路面硬化，定期清扫、洒水抑尘。充装工艺应满足《气瓶充装站安全技术条件》（GB/T27550-2011）相关要求。
[bookmark: OLE_LINK12]（三）严格落实水污染防治措施。本项目无生产废水产生。员工生活污水经厂区化粪池（1m3）处理后，通过市政管网排入高新区污水处理厂。废水排放浓度应满足《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）表2及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4排放限值要求。
（四）严格落实噪声污染防治措施。运营期通过选择低噪声设施、基础减振、厂房隔声等降噪措施后，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。
[bookmark: OLE_LINK13]（五）严格落实固体废物污染防控措施。废钢瓶统一收集后，贮存于废钢瓶暂存区（15m2），由厂家回收，一般固体废物应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。废机油贮存于危险废物贮存点（10m2）内，定期委托资质单位处理，危险废物应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。生活垃圾由当地环卫部门定期清运处理。
[bookmark: OLE_LINK15]（六）加强土壤及地下水环境管理。采取分区防渗管控措施，危废贮存点作为重点防渗区（Mb≥6m，K≤1.0×10-7cm/s），充装车间、储罐区、化粪池作为一般防渗区（Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s），其他区域一般地面硬化。
（七）严格落实环境风险防控措施。在一氧化二氮车间设置泄漏检测报警装置，在氮气、二氧化碳充装车间设置氧浓度报警装置，储罐设液位计和高液位报警器。建立健全安全、环境管理体系，制定严格的安全管理制度，制定巡检制度，制定应急计划，加强职工培训，提高应急处理能力。
三、你公司应落实生态环境保护主体责任，严格执行排污许可制度和总量控制制度。建立企业内部生态环境管理机构和体系，明确人员、职责和制度，加强生态环境管理，推进各项生态环境保护措施落实。按照相关法律法规和技术标准规范要求，开展环保设备设施安全风险辨识评估和隐患排查治理，落实安全生产各项责任制度。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程，同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施以及环境保护设施投资，项目竣工后，须按规定程序实施竣工环境保护验收，并向社会进行公示。配合当地政府及有关部门对公众进行必要的解释和说明，取得公众对工程建设的理解和支持。本项目引发的生态环境信访问题，由建设单位负责妥善解决。
四、环境影响报告表批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺或者污染防治措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化(特别是不利环境影响加重)，应当重新报批该项目环境影响文件。
五、项目日常环境监督检查工作由本溪市生态环境保护综合行政执法队负责。

本溪市生态环境局
 年  月  日
(此件公开发布)

抄送：本溪市生态环境保护综合行政执法队、本溪市生态环境服务中心、辽宁碧辉科技有限公司
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