



本环建表字〔2026〕xx号
关于《本溪优洁洗涤服务有限公司生物质锅炉建设项目环境影响报告表》的批复
(征求意见稿)
[bookmark: _GoBack]
本溪优洁洗涤服务有限公司：
你公司报送的《本溪优洁洗涤服务有限公司生物质锅炉建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）已收悉。根据环评专家评审意见及技术评估报告结论，经我局2026年建设项目审查委员会第五次会议讨论同意，现批复如下：
一、项目位于辽宁省本溪市经济技术开发区香樟路6号，总投资为25万元，环保投资9.8万元，环保投资占比39.2%。建设内容为利用现有闲置库房新建一台2.5t/h生物质成型颗粒蒸汽锅炉及配套设施，锅炉用于为现有洗涤服务提供蒸汽。
根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），该项目不属于“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”项目，符合国家产业政策。在严格落实报告表和本批复提出的各项生态环境保护措施和环境风险防范措施后，从生态环境角度，同意环境影响报告表中所列建设项目地点、生产规模和环境保护措施进行建设。
二、项目建设应严格落实《报告表》提出的各项环境保护措施和风险防控措施，重点做好以下工作：
（一）严格落实施工期污染防治措施。施工期通过采取洒水抑尘、物料封闭储存、包装物及时清运等措施后，施工期扬尘排放浓度应满足《施工及堆料场地扬尘排放标准》(DB21/2642-2016)表1中城镇建成区的浓度限值要求；施工废水经沉淀池沉淀后回用于冲洗骨料、施工机械等，不外排，施工人员生活污水排入厂区内现有化粪池；施工期噪声通过选用低噪声设备、合理安排工作时间，夜间禁止施工后，施工厂界噪声应满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）相关限值要求；施工期产生的建筑垃圾清运至市政部门指定地点处理，施工人员生活垃圾收集后交由环卫部门统一处理。
（二）严格落实大气污染防治措施。运营期1台2.5t/h生物质成型颗粒蒸汽锅炉产生的废气经低氮燃烧器+旋风+袋式除尘器（TA001）处理后，通过1根35m高烟囱（DA001）排放，锅炉烟气排放浓度应满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3燃煤锅炉特别排放限值要求。项目锅炉、生物质成型颗粒堆存区设置在封闭锅炉房内，厂界无组织颗粒物排放浓度应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中限值要求。
（三）严格落实水污染防治措施。运营期产生的生活污水及锅炉废水经市政污水管网排入沈溪新城污水处理厂统一处理，废水排放浓度应满足《辽宁污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）中表2中限值要求。
（四）严格落实噪声污染防治措施。运营期噪声通过软连接、减振、厂房隔声处理后，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。
（五）严格落实固体废物污染防控措施。运营期除尘器收集的粉尘、炉渣、废包装袋统一收集后暂存于一般工业固体废物暂存间（28m2）定期外售，废布袋、废离子交换树脂由厂商更换后回收处置，一般固体废物应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相应标准要求。生活垃圾统一收集后由环卫部门清运处理。
（六）加强土壤及地下水环境管理。锅炉房整体作为一般防渗区（Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s），其他区域简单防渗。
三、你公司应落实生态环境保护主体责任，严格执行排污许可制度和总量控制制度。建立企业内部生态环境管理机构和体系，明确人员、职责和制度，加强生态环境管理，推进各项生态环境保护措施落实。按照相关法律法规和技术标准规范要求，开展环保设备设施安全风险辨识评估和隐患排查治理，落实安全生产各项责任制度。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程，同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施以及环境保护设施投资，项目竣工后，须按规定程序实施竣工环境保护验收，并向社会进行公示。配合当地政府及有关部门对公众进行必要的解释和说明，取得公众对工程建设的理解和支持。本项目引发的生态环境信访问题，由建设单位负责妥善解决。
四、环境影响报告表批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺或者污染防治措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化(特别是不利环境影响加重)，应当重新报批该项目环境影响文件。
五、项目日常环境监督检查工作由本溪市生态环境保护综合行政执法队负责。
本溪市生态环境局
 年  月  日

(此件公开发布)
抄送：本溪市生态环境保护综合执法队、本溪市生态环境服务中心、辽宁博泽环保科技有限公司
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